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	Договор №  ____________________
Счёт №       ____________________
ТКП №        ____________________




КАРТА ЗАКАЗА
на шкаф контроля качества электроэнергии
типа ШКЭ-МТ-112



	Заказчик:
	

	Объект установки:
	

	Порядковый номер шкафа:
	

	Количество шкафов:
	















	Согласование Заказчика:
	

	
	(наименование предприятия)

	
	
	
	                              /                                       /

	
	(должность)
	
	(подпись)
	(расшифровка)



	

	Заполняется работником ООО «НТЦ «Механотроника»:

	

	
	ШКЭ-МТ-112
	
	ДИВГ.424327.112-

	
	(условное наименование)
	
	(обозначение)

	
	
	
	/                                                  /

	
	(должность)
	
	(подпись)
	(расшифровка)






	
КАРТА ЗАКАЗА
на шкаф контроля качества электроэнергии
типа ШКЭ-МТ-112
(продолжение)
	[bookmark: _Hlk129344563]
Заказчик:
	

	Объект установки:
	

	Порядковый номер шкафа:
	


Отметьте знаком |X| то, что Вам требуется, или впишите соответствующие параметры
	Питание шкафа
	Код
	

	Ввод оперативного питания
	основное
	ВОП1
	|_| =220В
	|_| 230В
	|_| УЗИП_DC
	|_| УЗИП_AC

	
	резервное
	ВОП2
	|_| =220В
	|_| 230В
	|_| УЗИП_DC
	|_| УЗИП_AC

	Ввод питания собственных нужд шкафа
	ВСН
	|_| 230В
	|_| УЗИП_AC

	Местное освещение с розеткой в шкафу
	СН
	|_| да

	Автоматический ввод резерва
	электронный
	АВР_AC
	|_| 230В, 16А

	
	статический
	АВР_DC
	|_| =220В, 10А

	Источник вторичного питания
	основной
	ИП1
	|_| =220/24В
	|_| 230/24В
	|_| 240Вт
	|_| 480Вт

	
	резервный
	ИП2
	|_| =220/24В
	|_| 230/24В
	|_| 240Вт
	|_| 480Вт

	Блок резервирования питания
	БРП
	|_| =24В

	Источник бесперебойного питания
	ИБП_AC
	|_| 230В

	
	ИБП_DC
	|_| =24В

	Время автономной работы, ч
	БАТ
	|_| 0,5
	|_| 1
	|_| другое ____

	Измерители ПКЭ
	Код
	

	ТЕ3000*
	PK_ТЕ3000
	|_|          шт

	BINOM339U3.57I3.5 (1)*
	PK_BINOM
	|_|          шт

	Ресурс-UF2-4.30-Х-Х-н*
	PK_Ресурс
	|_|          шт

	ЩМК96*
	PK_ЩМК96
	|_|          шт

	Другое _____________________________
	-
	|_|          шт

	* Конкретное исполнение измерителя ПКЭ (код заказа) указать в разделе «Дополнительные требования».
   Суммарное количество – 9 шт, ЩМК96 – до 18 шт. Иное указать в разделе «Дополнительные требования»

	Характеристики ПКЭ
	Код
	

	Класс точности ПКЭ (по ГОСТ 30804.4.30–2013, ГОСТ IEC 61000-4-30–2017)
	-
	|_| A
	|_| S

	Класс точности измерения э/э
	-
	|_| 0,2S/0,5
	|_| 0,2S/1,0
	|_| 0,5S/1,0

	Номинальный ток
	-
	|_| 5А
	|_| 1А

	Номинальное напряжение
	-
	|_| 57,7/100В
	|_| 230/400В

	Электропитание ПКЭ
	Код
	

	Основное питание
	PK_AC
	|_| 230В

	
	PK_DC
	|_| =220В

	Резервное питание
	PK_BINOM_DC_DC
	|_| =125-350В, класса DCx

	Коммутационные интерфейсы ПКЭ
	Код
	

	BINOM339U3.57I3.5
(1)*
	RS-485/SYNC
	-
	|_| МЭК 60870-5-101
	|_| Modbus RTU

	
	
	-
	|_| проприетарный
	|_| СПОДЭС

	
	Ethernet
	-
	|_| МЭК 60870-5-104
	|_| Modbus TCP
	|_| СПОДЭС

	Ресурс-UF2-4.30-Х-Х-н
	RS-232
	-
	|_| проприетарный
	|_| МЭК 60870-5-101
	|_| PPP

	
	
	-
	|_| Modbus (RTU, ASCII)
	|_| СПОДЭС

	
	RS-485 (порт 1)
	-
	|_| проприетарный
	|_| МЭК 60870-5-101

	
	
	-
	|_| Modbus (RTU, ASCII)
	|_| СПОДЭС

	
	RS-485 (порт 2)
	-
	|_| проприетарный
	|_| МЭК 60870-5-101

	
	
	-
	|_| Modbus (RTU, ASCII)
	|_| СПОДЭС

	
	Ethernet
	-
	|_| проприетарный
	|_| МЭК 60870-5-104
	|_| МЭК 61850-8-1



КАРТА ЗАКАЗА
на шкаф контроля качества электроэнергии
типа ШКЭ-МТ-112
(продолжение)
	
Заказчик:
	

	Объект установки:
	

	Порядковый номер шкафа:
	


Отметьте знаком |X| то, что Вам требуется, или впишите соответствующие параметры
	Коммутационные интерфейсы ПКЭ
	Код
	

	ЩМК96
	RS-485
	-
	|_| МЭК 60870-5-101
	|_| Modbus RTU

	
	Ethernet, (RJ45)
	-
	|_| МЭК 60870-5-104
	|_| Modbus TCP

	
	
	-
	|_| МЭК 60850-8-1 (MMS)
	|_| МЭК 60850-9-2 (SV) - опция

	
	Ethernet 100BaseFX (ST, 1300нм)
	-
	|_| МЭК 60870-5-104
	|_| Modbus TCP

	
	
	-
	|_| МЭК 60850-8-1 (MMS)
	|_| МЭК 60850-9-2 (SV) - опция

	Устройства синхронизации времени
	Код
	

	Внешняя от системы верхнего уровня
	-
	|_| NTP
	|_| PTP
	|_| МЭК 60870-5-104
	|_| МЭК 60870-5-101

	Блок коррекции времени ЭНКС-2
	УССВ_1
	|_| SNTP
	|_| PTPv2

	АПТС диагностики шкафа
	Код
	

	Контроллер АПТС
	D0
	|_| да

	Контроллер АПТС без диагностики ИБП
	D1
	|_| да

	Контроллер АПТС с диагностикой ИБП
	D1_ИБП
	|_| да

	Внешние подключения шкафа
	Код
	

	RS-485
	2W
	RS-485_2W
	|_|          шт

	Ethernet
	RJ-45/IDC
	RJ-45/IDC
	|_|          шт

	
	RJ-45/RJ-45
	RJ-45/RJ-45
	|_|          шт

	
	ВОЛС
	FO
	|_|          шт

	Коммутатор ЛВС верхнего уровня
	Код
	

	Ethernet-коммутатор
МЭК 61850-3
	Uplink (UL), 
Downlink (DL)
	SW1_1
	|_| 2UL 10/100BaseTX, 6DL 10/100BaseTX

	
	
	SW1_2
	|_| 2UL 10/100BaseFX, 6DL 10/100BaseTX
	|_| MM
	|_| SM

	
	
	SW1_3
	|_| 2UL 10/100BaseTX, 8DL 10/100BaseTX

	
	
	SW1_4
	|_| 2UL 10/100BaseFX, 8DL 10/100BaseTX
	|_| MM
	|_| SM

	
	
	SW1_5
	|_| 2UL 10/100BaseTX, 16DL 10/100BaseTX

	
	
	SW1_6
	|_| 2UL 10/100BaseFX, 16DL 10/100BaseTX
	|_| MM
	|_| SM

	
	
	SW1_n х2
	|_| основной + резервный

	Кросс ЛВС верхнего уровня
	Код
	

	8 оптических портов, один ввод кабеля
	OК1_8MM
	|_| 8MM/SC
	|_| 8MM/LC
	|_| 8MM/FC

	
	OК1_8SM
	|_| 8SM/SC
	|_| 8SM/LC
	|_| 8SM/FC

	Дополнительные опции
	Код
	

	4G/3G/GSM-роутер
	MRG1
	|_| да

	Сервер последовательных портов
	SS1
	|_| 4×RS-485/2×Ethernet 10/100Base-TX

	Медиаконвертер 
	MCON_MM
	|_| RS-422/485 в ММ оптоволокно

	
	MCON_SM
	|_| RS-422/485 в SМ оптоволокно

	Переключатель цепей напряжения основной/резервный ТН
	SA_ТН
	|_| да

	

	Заполняется работником ООО «НТЦ «Механотроника»

	Номер структурной схемы ЛВС

	1
	|_|
	2
	|_|
	3
	|_|
	4
	|_|
	5
	|_|
	6
	|_|
	7
	|_|
	8
	|_|
	9
	|_|
	10
	|_|

	11
	|_|
	12
	|_|
	Иное |_| (вписать в доп. треб.)

	

	Примечание: оптоволокно, используемое для соединения указанных в опциях типов многомодовых оптических разъемов, по умолчанию имеет следующие характеристики – 62,5/125 мм. Внешние Ethernet-подключения осуществляются через розетки IDC (патч-панель). Иное указать в разделе «Дополнительные требования».



КАРТА ЗАКАЗА
на шкаф контроля качества электроэнергии
типа ШКЭ-МТ-112
(окончание)
	[bookmark: _Hlk129432749]
Заказчик:
	

	Объект установки:
	

	Порядковый номер шкафа:
	


[bookmark: _Hlk129432784]Отметьте знаком |X| то, что Вам требуется, или впишите соответствующие параметры
	Исполнение конструктива шкафа

	Номинальный габаритный размеры шкафа (ВхШхГ)*

	|_| 2000х800х600 мм
	|_| ______________ мм

	Способ установки
	|_| напольный
	|_| навесной

	Цоколь (для |X| напольный)
	|_| 200 мм
	|_| 100 мм

	Козырек (необходимость нанесения диспетчерского наименования указать в дополнительных требованиях)
	|_| 200 мм
	|_| 100 мм

	Обслуживание шкафа (для |X| напольный)
	|_| двухстороннее,
монтажная панель оцинкованная
	|_| двухстороннее,
монтажная панель окрашенная
	|_| одностороннее,
монтажная панель оцинкованная

	Передняя дверь (для |X| напольный)
	|_| сплошная
	|_| обзорная

	Ввод кабелей
	|_| снизу
	|_| сверху

	Комплект усиления корпуса
	|_| да

	*- Фактические габаритные и установочные размеры определяются согласно конструкторской документации на корпус шкафа для конкретного исполнения и указаны в паспорте на конкретное исполнение шкафа

	Внешняя упаковка шкафа

	Перевозка наземным и воздушным транспортом
	|_| на поддоне (упаковка: картон, стрейч-пленка)
	|_| ящик фанерный по 
ГОСТ 10198-91, тип VII-2

	Перевозка морским путем
	|_| ящик щитовой по ГОСТ 10198-91, тип V-1

	Сопроводительная документация

	Бумажный оригинал документации 
и копия на USB Flash
	|X| 1 шт
	|_| включая сканирование документов на комплектующие ___ шт

	Дополнительная копия
	|_| ___ шт. на USB Flash

	Дополнительные работы

	|_| Шеф-надзор за монтажом и ПНР
	|_| Шеф-надзор за ПНР

	Дополнительные требования

	

	Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

	Наименование предприятия
	

	Фамилия Имя Отчество
	

	Контактный телефон
	

	E-mail
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